Инструкция:

1. Заряжаем регистратор, т.к. от питания он НЕ прошивается.
2. Качаем архив и распаковываем.
3. Распакованную папку update, копируем в корень флешки (просто кидаем на карту а не в папку какую нибудь).
4. Вставляем карту в регистратор, зажимаем и удерживаем самую крайнюю правую кнопу и включаем большой длинной кнопкой, обе кнопки держим пока не появится надпись об обновлении и отпускаем.
5. Ждем 15-20 секунд, как экран погаснет, включаем регистратор и наслаждаемся прошивкой.


Использование SSH:
1. Включаем WiFi на регистраторе.
2. Подключаемся ноутбуком к точке доступа регистратора (например "70mai_d02_106c").
3. Подключаемся "Putty" по адресу 192.168.0.1 на порт 22 (ssh).
   логин: root
   пароль: <пустой> (просто нажать Enter)

Так же можете использовать программы типа "WinSCP" для редактирования файловой системы.
